
CM SYSTEM
	EER		= 0.829511226 % (Equal error rate for countermeasure)

TANDEM
	min-tDCF		= 0.027529478

BREAKDOWN CM SYSTEM
	EER A07		= 0.529676029 % (Equal error rate for A07
	EER A08		= 0.424416206 % (Equal error rate for A08
	EER A09		= 0.000000000 % (Equal error rate for A09
	EER A10		= 0.855630509 % (Equal error rate for A10
	EER A11		= 0.179950347 % (Equal error rate for A11
	EER A12		= 0.709626376 % (Equal error rate for A12
	EER A13		= 0.146004133 % (Equal error rate for A13
	EER A14		= 0.162977240 % (Equal error rate for A14
	EER A15		= 0.553447233 % (Equal error rate for A15
	EER A16		= 0.651908959 % (Equal error rate for A16
	EER A17		= 1.263073608 % (Equal error rate for A17
	EER A18		= 2.607635837 % (Equal error rate for A18
	EER A19		= 0.651908959 % (Equal error rate for A19
