# 更新记录

## 2026-05-28

- 新增 `hy-smi` 登录 Shell 兜底采集方式，兼容需要加载启动脚本后才能使用 DTK 环境的服务器。
- 验证本地可以访问 `10.17.26.107`，并把同样的采集方式同步到公共部署服务。

## 2026-05-27

- 优化宽屏下的服务器卡片布局，修复卡片内容超出边界的问题。
- 将默认 SSH/采集超时时间调整为 20 秒，减少 NVIDIA `nvidia-smi` 响应较慢时误判连接失败的情况。
- 新增 GPU/DCU 型号持久化，并改为添加、编辑或手动刷新时更新型号信息。
- 新增服务器分组和分组筛选功能。
- 更新 README，补充部署说明和界面截图。
